**ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК**

**ЗАКУПКА РАБОТ**

**Название проекта:** Проект «Регионального Экономического Развития»

**Источник финансирования:** Всемирный Банк

**Дата приглашения: 14** октября 2025г.

**Кому:** Подрядным организациям

Уважаемые дамы и господа,

ОсОО «Ачык-Таш Нур» (далее Заказчик) данным письмом приглашает Вас для представления ценового предложения на **«Строительство точки общественного питания для туристов, кафе «Пик Ленина» »**,расположенного по адресу: **Ошская область, Чон-Алайский район, село Кара-Кабак, улица Ак-Жол, дом 63**

1. Для оказания Вам помощи в подготовке вашей ценовой котировки мы прилагаем необходимые спецификации, ведомость объемов работ, форму для предоставления котировки и форму первоначального варианта контракта, и квалификационную и техническую информацию.

Перечень основных работ **на строительство точки общественного питания для туристов, кафе «Пик Ленина»**,расположенного по адресу: **Ошская область, Чон-Алайский район, село Кара-Кабак, улица Ак-Жол, дом 63**

- демонтажные работы;

- электромонтажные работы;

- малярные работы, с ремонтом стен и потолков.

Вам следует представить ценовые. котировки/тендерные предложения с Формой Предложения (***Приложение Б).*** которая должна быть подписана, скреплена печатью**, отсканирована и направлена** на следующие электронные адрес: **e-mail:** **pmurzakanov@gmail.com**, ***pmg@aris.kg***

1. Ваша котировка должна быть на русском языке.
2. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения (котировки) по электронным адресам указанному в пункте 3, истекает «28» октября 2025г., в 15-00 часов местного времени, тендерные предложения/котировки, поступившие после истечения срока подачи тендерных предложений/котировок, не будут рассматриваться.

Ценовые. котировки/тендерные предложения будут зафиксированы в присутствии представителей участников торгов/поставщиков, которые пожелают присутствовать лично по адресу: **Ошская область, Чон-Алайский район, село Кара-Кабак, улица Ак-Жол, дом 63 , 28 октября 2025г в 15-00ч.**

1. Ваша котировка должна сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом/ми (при возможности) и другими печатными материалами и соответствующей информацией по указанному наименованию товара по которому предложена цена, включая наименования и адреса фирм, обеспечивающих обслуживание этих товаров в Кыргызской Республике и должна быть представлена согласно нижеследующим инструкциям и в соответствии с прилагаемым контрактом (*Приложение А*). Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью контракта.
2. Каждому участнику тендера необходимо представить только одну котировку. Все котировки, представленные в нарушение настоящего правила, будут отклонены.
3. В процессе оценки котировок, Заказчик определит оценочную стоимость каждого предложения путем корректировки ценовой котировки в виде исправления любых арифметических ошибок следующим образом:

(а) при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами, будет преобладающей;

(б) при несоответствии между ценой за единицу и общей суммой полученных в результате умножения цены за единицу на количество, единичная ставка будет являться преобладающей;

(в) в случае, если Подрядчик откажется принять корректировку, то его котировка будет отклонена.

1. Ваша котировка должна быть действительной в течение 90 (девяносто) дней с момента крайнего срока подачи конкурсного предложения.
2. Ваша котировка, должна быть представлена на русском языке и охватывать все работы, описанные в приглашении и основано на цене за единицу и общей цене, указанной в спецификациях объемов работ для контракта с фиксированной ценой за единицу. Валюта предложения и оплата будет производиться в Кыргызских Сомах.
3. Ставки или цены, которые не указаны Подрядчиком, не будут оплачены Заказчиком после их выполнения и должны считаться покрытыми за счет других ставок и цен в Перечне работ.
4. Котировка должна включать все пошлины, местные налоги и остальные сборы, включая НДС, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с местным законодательством.
5. Ставки и цены, указанные Подрядчиком, должны быть фиксированными на протяжении всего действия Контракта и не должны подлежать никакой корректировке.
6. Заказчик присудит контракт тому Подрядчику, предложение которого будет в целом отвечать требованиям настоящего запроса на подачу котировок и предложившего наименьшую оцененную стоимость предложения.
7. Подрядчик, который преждевременно отзовет котировку от участия во время периода действительности и/или откажется принять присуждение контракта в случае присвоения, будет исключен из списка подрядчиков на период до двух лет по данному проекту.
8. Срок завершения работы **60 (шестьдестят) дней** с даты подписания контракта.

Ваше предложение должно быть представлено не позднее 28 октября 2025г. года, 15:00 часов (по местному времени) по следующему адресу: **Ошская область, Чон-Алайский район, село Кара-Кабак, улица Ак-Жол, дом 63 .**

# 12.Участнику необходимо иметь лицензию на строительные работы III уровня.

Предложения будут вскрыты публично в присутствии представителей подрядчиков, изъявивших желание присутствовать 28 **октября 2025г., в 15:00** часов (по местному времени) по вышеуказанному адресу.

**С уважением,**

**Председатель ОсОО «Ачык-Таш Нур» Мурзаканов П.Б.**

**ФОРМА КОНТРАКТА**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Название страны: Кыргызская Республика

**Название контракта:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ расположенного по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ** составлен \_\_\_\_\_\_\_дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны (далее Заказчик), и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее Подрядчик) с другой стороны.

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ**, что Заказчик объявил о предоставлении ценовых котировок по реабилитации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а Подрядчик представил котировку на вышеупомянутую работу, и Заказчик принял котировку Подрядчика, датируемая от \_\_\_\_\_\_ на выполнение и завершение работ и устранение любых последующих дефектов в этих работах.

**НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ** о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить работы, полностью представленные в ведомостях объема работ, включенным в котировку Подрядчика, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1), профессиональным и качественным образом на следующих условиях контракта:

1. Устранение всех дефектов течение 30 дней после уведомления Инженером, осуществляющим надзор за исполнением контракта и последующих дефектов, полученные в период обязательств по устранению дефектов;
2. Заказчик оставляет за собой право на расторжение контракта в результате неудовлетворительного исполнения через 21 день после предоставления письменного уведомления. В случае, если Контракт нарушается в результате начала войны или другого события не по вине Заказчика или Подрядчика, Инженер, осуществляющий надзор за исполнением контракта уведомляет о нарушении контракта. В таком случае, как у Заказчика, так и у Подрядчика есть право прервать действие контракта путем выдачи уведомления за 21 день другой стороне, без каких-либо финансовых последствий с обеих сторон.
3. Все материалы и строительное оборудование на участке, временные работы считаются собственностью Заказчика в случае прекращения действия контракта по вине Подрядчика.
4. Во всех случаях Подрядчик подчиняется указаниям Инженера, осуществляющим контроль за исполнением контракта.
5. В течении 7 дней после подписания контракта Подрядчик предоставляет Инженеру, осуществляющим надзор за исполнением контракта, программу с описанием основных методов и график завершения работ.
6. Период завершения контракта составляет шестьдесят (в словах) дней со дня подписания контракта.
7. В случае изменений в количестве работ, ставки за единицу будут использованы для таких изменений. Новые пункты работ, выполненные по предписанию Инженера, будут оплачиваться по взаимно согласованным ставкам, а в случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Инженером, последний определит ставки за единицу, обязательные для Подрядчика.
8. Контракт будет регулироваться в соответствии законодательством Кыргызской Республики.
9. Подрядчик несет ответственность за безопасность и сохранность всей деятельности на участке.
10. Во время выполнения работ, Инженер (будет назначен во время подписания контракта) будет проводить инспекцию работ на участке для уточнения соответствия выполнения работ Подрядчиком спецификациям и необходимого количества, и качества согласно спецификациям. Инженер, осуществляющий надзор за исполнением контракта, не примет работы, выполненные не в соответствии с требуемыми спецификациями, а Подрядчику необходимо предпринять незамедлительные действия по устранению всех дефектов в соответствии с подпунктом (а) выше.
11. Любая из сторон в праве расторгнуть Контракт посредством предоставления уведомления за 30 дней другой стороне в результате возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как война и непреодолимая сила - землетрясения, наводнения, пожары и т.п. В таком случае оплата будет произведена до даты прекращения действия контракта.
12. Подрядчик несет ответственность по выплатам всех налогов, сборов, пошлин и НДС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
13. Любые разногласия или споры, вытекающие из настоящего контракта между Заказчиком и Подрядчиком, должны быть разрешены мирным способом. В случае, если спор не разрешается мирным способом, то любая из сторон в праве передать дело в суд/арбитраж и/или урегулированы в соответствии с законодательством.
14. В случае срыва срока окончания работ к предлагаемому сроку завершения Подрядчик выплачивает Заказчику неустойки в размере 1,0% за каждую просроченную неделю от общей суммы контракта, но не более 10% от суммы контракта. Данный пункт не распространяется, если невыполнение контракта к сроку связано с форс-мажорными обстоятельствами/
15. Заказчик по производственной необходимости, может изменить объемы работ или по отдельному виду работ, а также при выявлении новых дополнительных работ, которые не были учтены в проектно-сметных документациях с условием соблюдения строительных и разрешительных нормативов согласно законодательству, на 20 процентов от первоначальной стоимости Договора.

2. Принимая во внимание, что Заказчик обязуется выплатить Подрядчику стоимость контракта в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словами и цифрами) следующим образом и в виде следующих частей:

1. Авансовая выплата в размере 15 процентов от суммы Контракта будет выплачена Подрядчику после предъявления на участке и подтверждения Инженером наличия: 1) по крайней мере половины всех материалов и 2) все оборудование, необходимое для строительства.
2. Все последующие выплаты будут произведены в течении 21 дня после фактического выполнения работы и предоставления акта выполнения работ (АВР) и счет-фактуры, рассчитанной на основании цен за единицу и количества.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чему стороны подтверждают заключение Контракта в этот день и год.

ЗАКАЗЧИК

Подпись (от имени Заказчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДРЯДЧИК

Подпись (от имени Подрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Ведемость объемов работ** |
| Наименование лота (тендера): Контракт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Объект: **Строительство точки общественного питания для туристов, кафе «Пик Ленина»** Чон-Алайский район, село Кара-Кабак, улица Ак-Жол, дом 63 |
|   |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цены за единицы (сом) | **Всего стоимость (сом)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ** |   |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,025 |   |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.025 |   |  |
| **Раздел 2. ФУHДАМЕHТЫ** |   |  |
| 3 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона в деле | 0.025 |   |  |
| 4 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.018 |   |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Раздел 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |

 |   |  |
| 5 | Установка контейнерного модуля | 10 м3 контейнерного модуля | 13.6 |   |  |
| 6 | Стоимость морской контейнер на 40 тонн с перевозкой |  шт. | 2 |   |  |
| **Раздел 4. КАРKАС** |   |  |
| 7 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т конструкций | 0.27 |   |  |
| 8 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.27 |   |  |
| 9 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м | т конструкций | 0.351 |  |  |
| 10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.351 |  |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.311 |  |  |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.311 |  |  |
| **Раздел 5. ПЕРЕКРЫТИЕ** |   |  |
| 13 | Монтаж ограждающих листов покрытий | 100 м2 | 0.84 |   |  |
| 14 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т | т конструкций | 0.642 |   |  |
| 15 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0.642 |  |  |
| 16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.171 |  |  |
| 17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.171 |  |  |
| **Раздел 6. КРОВЛЯ** |   |  |
| 18 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | т конструкций | 0.1904 |   |  |
| 19 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.1904 |   |  |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.096 |   |  |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.096 |   |  |
| 22 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1.023 |  |  |
| 23 | Металлопрофилированные листы | м2 | 102.3 |  |  |
| **Раздел 7. ПОЛЫ** |   |  |
| 24 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 0.84 |   |  |
| 25 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 подстилающего слоя | 8.4 |   |  |
| 26 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.84 |  |  |
| 27 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0.84 |  |  |
| 28 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0.36 |  |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.84 |  |  |
| 30 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1.701 |  |  |
| 31 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 1.701 |  |  |
| 32 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 1.2 |  |  |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.701 |  |  |
| **Раздел 8. ОKHА** |   |  |
| 34 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.794 |   |  |
|  |  |
| **Раздел 9. ДВЕРИ** |
| 35 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.228 |  |  |
| **Раздел 10. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА** |
| 36 | Установка утепление потолков /прим./ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2.54 |   |  |
| 37 | Плиты минераловатные теплоизоляционные полужесткие М-150 | м3 | 12.7 |   |  |
| 38 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков | 100 м2 | 2.54 |   |  |
| 39 | Подшивка потолков пластика /прим./ | 100 м2 потолков | 2.54 |   |  |
| 40 | Пластиковый панель | м2 | 254 |  |  |
| 41 | Стены |  |  |  |  |
| 42 | Установка утепление стен /прим./ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 4.056 |  |  |
| 43 | Плиты минераловатные теплоизоляционные полужесткие М-150 | м3 | 20.28 |  |  |
| 44 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 4.056 |  |  |
| 45 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.056 |  |  |
| **Раздел 11. НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА** |
| 46 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0.35 |  |  |
| 47 | Металлопрофилированные листы | м2 | 35 |  |  |
| 48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.78 |  |  |
| **Раздел 12. РАЗHЫЕ РАБОТЫ** |
| 49 | Лестницы металлические |  |  |  |  |
| 50 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона в деле | 0.0024 |  |  |
| 51 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 0.2436 |  |  |
| 52 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.01744 |  |  |
| 53 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т конструкций | 0.395 |  |  |
| 54 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.395 |  |  |
| 55 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.198 |  |  |
| 56 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.198 |  |  |
| 57 | Перила на втором этаже |  |  |  |  |
| 58 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т конструкций | 0.552 |  |  |
| 59 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.552 |  |  |
| 60 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.276 |  |  |
| 61 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.276 |  |  |
| 62 | Противопожарный щит |  |  |  |  |
| 63 | Противопожарный щит с полным набором оборудования и инструментов: ломы-1шт, топоры-1шт, лопаты-2шт, багры-1шт, ведра-2шт, войлок (асбест или кошма)1700х1700мм | комп. | 1 |  |  |
| 64 | Огнетушитель порошковый ОП-2-1 | шт | 2 |  |  |
| 65 | Отмостка |  |  |  |  |
| 66 | Устройство подстилающих слоев гравийных | м3 подстилающего слоя | 4.6 |  |  |
| **Раздел 13. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ (330км-30км=300км)** |
| 67 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 53.1 |  |  |
| 68 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 53.1 |  |  |
| 69 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 11.2 |  |  |
| 70 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 11.2 |  |  |
| 71 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 0.271 |  |  |
| 72 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 0.271 |  |  |
| 73 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 6.5 |  |  |
| 74 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 6.5 |  |  |

**Единичная стоимость по каждой позиции ВОР должна включать все налоги, пошлины и сборы, которые должны быть оплачены подрядчиком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладные расходы, плановые накопления, материалы с учетом нормы расхода материалов, рабочую силу и все затраты на строительную технику, вывоз строительного мусора, расходы на временные здания и сооружения.
 Единичные расценки на выполняемые работы и поставляемые материалы, оборудование и др. должны быть рассчитаны таким образом, чтобы могли покрыть реальные затраты в соответствии с объемом работ. Заказчик может потребовать от участника проведение подробного анализа цены по любой или по всем позициям ВОР.
 Стоимость некоторых материалов и оборудований даны отдельными пунктами для оплаты приобретенных материалов и оборудований. Предложенная стоимость Участника на выполнение работ должна быть указана по каждой позиции Ведомости объемов работ без изменения формата ВОР указанной в тендерной документации на 100% указанного объема работ.**

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия и должность подписавшего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемая дата завершения работ по всем Работам: **60 дней с момента подписания контракта.**

**\**

**ФОРМА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Дата]*

**Кому:** ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Заказчик) *[Наименование Заказчика]*

**Адрес:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы предлагаем выполнить Реабилитационные работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ расположенного по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по Контракту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*номер Контракта]* в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Конкурсному предложению (Котировки), в сумме стоимости контракта в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[сумма цифрами и прописью]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*[наименование валюты]* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Мы предлагаем завершить Работы, описанные в Контракте в течение периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать цифрами и прописью*) календарных дней с Даты подписания Контракта.

Настоящее Котировка вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное Конкурсное предложение (Котировка) соответствует сроку действия Котировки, указанному в предложенном документе.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия и должность подписавшего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс, если есть\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_